(footprint "HB9500-2p"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -7.62 -10.16 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "d22575c2-9932-4b33-a900-a73347a0230a")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.1)
			)
		)
	)
	(property "Value" "HB9500-2p"
		(at 0 10.16 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "0203c631-a0bd-4836-a413-969f7bb501be")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "6179f3f5-43e2-4a83-8a6c-7be963d61010")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "6b689dc4-d307-47e6-9e62-bd6937287222")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "d53439ae-1c4f-4da0-9c20-015f50a512fc")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_rect
		(start -10.25 -8.9)
		(end 10.25 8.9)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(fill none)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "809a0a78-bc8d-44a2-a516-07f11e60333a")
	)
	(pad "1" thru_hole circle
		(at -4.75 0)
		(size 2.25 2.25)
		(drill 1.5)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "2fcb02de-7fc6-44e5-b43f-7675527c7d7f")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at 4.75 0)
		(size 2.25 2.25)
		(drill 1.5)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "e22c730c-e894-4f58-88fd-340dd726cba9")
	)
)
