(footprint "ESP32-WROVER"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -6.35 2.54 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "5df25a00-6153-46d7-8a72-ca21625e36c6")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.1)
			)
		)
	)
	(property "Value" "ESP32-WROVER"
		(at -2.54 3.81 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "19ecee9f-010d-44e4-8fe2-d16046b49517")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at -1.41 4.31 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "63401622-3a94-4f12-929e-3ac377c7fd73")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at -1.41 4.31 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "11a246d0-4e26-4e5a-8fb9-289e4fa7256c")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at -1.41 4.31 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "e916867d-83cf-4418-b3a5-6dad86ca5a4b")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -9 -24.08)
		(end -9 -23.5)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a99c5cad-c2bb-42e3-af92-d84d6739ecd1")
	)
	(fp_line
		(start -9 0.7)
		(end -9 1.1)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "3d7c1853-97d9-44fe-b13c-f771639a53f6")
	)
	(fp_line
		(start -9 1.1)
		(end 9 1.1)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "9f44de2b-af83-47bc-9e61-939fb638f9e6")
	)
	(fp_line
		(start -7.62 -25.4)
		(end -7.62 -29.21)
		(stroke
			(width 0.4)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "369e5e91-3630-4070-b08e-dc39df676efb")
	)
	(fp_line
		(start -3.81 -29.21)
		(end -3.81 -25.4)
		(stroke
			(width 0.4)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "d0ca120b-8585-4b3e-8ce4-cea054ca1c5a")
	)
	(fp_line
		(start -3.81 -25.4)
		(end -7.62 -25.4)
		(stroke
			(width 0.4)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "cbdb8f25-e470-4501-8c44-2324fb8f1946")
	)
	(fp_line
		(start 0 -29.21)
		(end -3.81 -29.21)
		(stroke
			(width 0.4)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "7c635f49-3790-472b-ba4f-3ec0efd7e064")
	)
	(fp_line
		(start 0 -25.4)
		(end 0 -29.21)
		(stroke
			(width 0.4)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "8956c0d7-3d9a-4945-82ae-27b8d5656f95")
	)
	(fp_line
		(start 3.81 -29.21)
		(end 3.81 -25.4)
		(stroke
			(width 0.4)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "0a72cd7c-ed1a-4601-8662-a6588b37bb8b")
	)
	(fp_line
		(start 3.81 -29.21)
		(end 7.62 -29.21)
		(stroke
			(width 0.4)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "05ea240f-b54c-45b9-b42b-19282f4a32c9")
	)
	(fp_line
		(start 3.81 -25.4)
		(end 0 -25.4)
		(stroke
			(width 0.4)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "23c7bad7-924e-421c-b9a5-a493dcf2d189")
	)
	(fp_line
		(start 6.35 -25.4)
		(end 6.35 -29.21)
		(stroke
			(width 0.4)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "7c1cd5c2-463c-4064-9944-cc9d824e35ec")
	)
	(fp_line
		(start 7.62 -29.21)
		(end 7.62 -25.4)
		(stroke
			(width 0.4)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "107db71f-dfce-4fce-ba3e-434960280611")
	)
	(fp_line
		(start 9 -23.5)
		(end 9 -24.08)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "384ff133-e3a0-4e2c-90c3-7582e3536d00")
	)
	(fp_line
		(start 9 0.7)
		(end 9 1.1)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "5fcaa9fe-7267-4a99-8565-e2a093caaa71")
	)
	(fp_rect
		(start -9 -30.3)
		(end 9 -24.08)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(fill none)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "cf50896b-4fb6-4564-8858-2e9ed03969ba")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -8.75 -22.86)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "45fae296-a7e6-4edd-8ad5-6cd974ec04fe")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -8.75 -21.59)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "578656ed-46a1-4038-9fc9-50703d0c2601")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -8.75 -20.32)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "b70cb2cd-3983-4d58-94c8-1cca228cf5f5")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -8.75 -19.05)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "00044a03-e501-4912-9b89-7a2f0e61e002")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -8.75 -17.78)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "0d19d049-fc41-41d5-bf1f-64aa669a63b5")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -8.75 -16.51)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "8ec7db86-a9b9-45d6-a5de-7a06398c2138")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -8.75 -15.24)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "7af82d32-83ea-49ac-9ba2-177c63f329d9")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -8.75 -13.97)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "0de9e897-3529-4e30-aa68-f88e0036e1a2")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at -8.75 -12.7)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "8410cede-8164-4be2-9512-cf2dbc613ac0")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at -8.75 -11.43)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "b425bcec-9851-46a4-b2f2-25b6f90d774d")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at -8.75 -10.16)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "874f7b00-76d3-49ce-8279-8aee530fec77")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at -8.75 -8.89)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "2d06a686-092a-4f0a-8ca9-845a91c19698")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at -8.75 -7.62)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "af4d447f-394b-484f-8f81-95d940bee712")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at -8.75 -6.35)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "cfa8ab17-9f1c-4c01-b56b-54d87a445ba2")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at -8.75 -5.08)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "e3c5c36e-8db3-4408-b33b-3849c504c2b7")
	)
	(pad "16" smd rect
		(at -8.75 -3.81)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "cbc6f985-dd35-4891-9ba1-90481836d3e3")
	)
	(pad "17" smd rect
		(at -8.75 -2.54)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "6066f4dc-e6f3-4079-9859-a892098e935f")
	)
	(pad "18" smd rect
		(at -8.75 -1.27)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "da0d4dbf-6f19-4618-863d-61108655df9d")
	)
	(pad "19" smd rect
		(at -8.75 0)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "77fe7a26-e3ba-43a7-a26f-f9dfa76e90ea")
	)
	(pad "20" smd rect
		(at 8.75 0)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "3a739365-4b45-443c-ad17-481c3905b9b0")
	)
	(pad "21" smd rect
		(at 8.75 -1.27)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "b5aeb648-14a8-470f-b7c6-9eab3e8a71d2")
	)
	(pad "22" smd rect
		(at 8.75 -2.54)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "32fee189-3e24-40dc-86b5-9fc0fe9b8902")
	)
	(pad "23" smd rect
		(at 8.75 -3.81)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "2c8f79e3-2dd5-470d-babb-77ae51df086e")
	)
	(pad "24" smd rect
		(at 8.75 -5.08)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "f0555766-03d3-49b7-a547-7f7c3d89ef65")
	)
	(pad "25" smd rect
		(at 8.75 -6.35)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "1f930158-3dea-4e03-86bb-8b3618ec3ea1")
	)
	(pad "26" smd rect
		(at 8.75 -7.62)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "8cdc2152-1494-4aed-9bba-732c6bd4fd0b")
	)
	(pad "27" smd rect
		(at 8.75 -8.89)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "ab21a3ec-25ed-4fe8-b2f5-90a9e6eda65c")
	)
	(pad "28" smd rect
		(at 8.75 -10.16)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "2fb912f5-afa9-4f5f-b6e0-d59986492c7d")
	)
	(pad "29" smd rect
		(at 8.75 -11.43)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "01c3d3f2-abf4-4aea-a10c-8bb8b7546716")
	)
	(pad "30" smd rect
		(at 8.75 -12.7)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "1ff6d1f4-4275-4497-a360-a9b7b2b9abbf")
	)
	(pad "31" smd rect
		(at 8.75 -13.97)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "f4bc4179-0100-4359-a2c0-3dca51ac6503")
	)
	(pad "32" smd rect
		(at 8.75 -15.24)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "f4bd1da1-0635-4c11-a196-7b7341430775")
	)
	(pad "33" smd rect
		(at 8.75 -16.51)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "11de5f4c-0198-4bdd-92c4-92625306ef15")
	)
	(pad "34" smd rect
		(at 8.75 -17.78)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "36804fc2-1d0a-41b1-be53-474aa2fed47f")
	)
	(pad "35" smd rect
		(at 8.75 -19.05)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "ef1109e4-2afb-474f-b545-1ddb67235fab")
	)
	(pad "36" smd rect
		(at 8.75 -20.32)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "56df2e2e-fda3-4275-bdbe-831c8119ffd0")
	)
	(pad "37" smd rect
		(at 8.75 -21.59)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "ae5b802f-782b-406d-93df-914ba03c902b")
	)
	(pad "38" smd rect
		(at 8.75 -22.86)
		(size 1.5 0.9)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "b5178b37-22e5-4e99-9d24-4d25899c8783")
	)
	(pad "39" smd rect
		(at -1.5 -17.26)
		(size 3.7 3.7)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "732b7863-2093-41cf-b9c1-12d814cfe150")
	)
)
